****

1. **Планируемые результаты освоения учебного предмета.**

В результате целенаправленной деятельности на занятиях профессионально-трудовому обучению обучающиеся **должны:**

* знать правила безопасной работы с ручными инструментами и на промышленной универсальной швейной машине; специализированные швейные машины, краеобметочную машину, принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, структуру полотняного, саржевого и сатинового переплетений, свойства нитей основы и утка, свой­ства тканей из натуральных растительных волокон (льняные, шерстяные ткани);
* знать технические характеристики, назначение основных узлов универсальной швейной машины, виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной машины к работе; правила заправки верхней и нижней нитей;
* эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к одежде, последовательность построения основы чертежа, некоторые способы моделирования ночных сорочек.
* знать общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей швейных изделий, особенности строения женской и детской фигуры, правила снятия мерок для построения черте­жа ночной сорочки, детской пижамы, прямой юбки, их условные обозначения;
* знать понятие о композиции в одежде, виды отделки швейных изделий, способы моделирования юбки, правила подготовки вы­кройки к раскрою;
* знать назначение, конструкцию, условные графические обозначения и технологию выполнения следующих швов: бельевого, запошивочного, стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, накладного с откры­тым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом; способы раскладки выкройки на ткани, правила обработки вытачек, виды и обработки складок, обработку застежек оборудование рабочего места и приемы влажно-тепловой обработки, требования к качеству готового из­делия;
* знать способы ремонта одежды заплатами в виде аппликации, и штопкой, правила ухода за одеж­дой из шерстяных и льняных тканей.

***Учащиеся 8класса должны:***

* определять в ткани нити основы , лицевую и изнаноч­ную стороны ткани, определять на ощупь шерстяные и полушерстяные ткани;
* включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нитки на шпульку. Заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную машину и регулировать ее скорость. Выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворо­том на определенный угол с подъемом прижимной лапки), регу­лировать длину стежка; обрабатывать края на краеобметочной машине;
* читать и строить чертеж ночной сорочки, юбки детской пижамы, снимать мерки и записы­вать результаты измерений, выполнять моделирование фасонов горловины ночной сорочки, Способы моделирования конических, клиньевых, прямых юбок, подготавливать выкройку к раскрою;
* выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: бельевой, запошивочный, стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, на­кладной с закрытым срезом, накладной с открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом, распускать швы. Обраба­тывать вытачки, складки, застежки, подготавливать ткань к раскрою, выполнять обмеловку и раскрой ткани, переносить контурные и контрольные линии выкройки на ткань, обрабатывать детали кроя, накалывать, обрабатывать срезы швом вподгибку с закрытым срезом, тесьмой или оборкой, выполнять влажно-тепловую обработку и опреде­лять качество готового изделия; ремонтировать одежду заплатами, штопкой.

**2. Содержание учебного предмета.**

***Первая четверть (****88 час***.)**

***Вводное занятие (2 часа).*** Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест. Проверка оборудование в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального пользования. Прави­ла безопасной работы.

**Промышленная швейная машина с электроприводом (**12 ч.**)**

**Теоретические сведения.**Бытовая швейная машина с электропри­водом: марки, назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине с электропри­водом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный ком­плект: разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе между швейной маши­ной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом.

**Умение.**Работа на швейной машине с электроприводом.

**Упражнения.**Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного комплекта.

**Практические работы.**Подготовка машины к работе. Пуск и ос­тановка машины. Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения главного вала при помощи педали.

**Пошив постельное бельё. Пошив однодетального изделия с прямыми срезами.**

**Пооперационное разделение труда (42 час.)**

**Изделие.**Наволочка с клапаном, на пуговицах, на завязках. Простынь. Пододеяльник.

**Теоретические сведения.**Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать влагу и пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани.

Назначение, стандар­тные размеры, ткани для пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей постельного белья.

Пооперационное разделение труда при пошиве изделий. Необ­ходимость контроля за правильностью выполнения предшествую­щих операций. Швы, используемые при фабричном пошиве белье­вого изделия.

**Лабораторная работа.**Изучение свойств льняной ткани.

**Экскурсия в магазин** (ознакомление с ассортиментом льняных тканей).

**Практические работы.**Обработка поперечного среза наволочки швом впод­гибку с закрытым срезом (ширина шва до 1 см). Разметка длины кла­пана. Складывание кроя для обработки боковых срезов двойным швом (или соединительным швом вподгибку с закрытым срезом) одновременно с клапаном. Вывертывание. Обработка срезов простыни швом вподгибку с закрытым срезом без намётки. Стачивание полотнищ пододеяльника двойным швом с оставлением отверстия в боковом шве.

Утюжка и складывание изделий по стандарту.

**Упражнение.**Обработка обтачкой рамки пододеяльника на об­разце. (Обтачка раскраивается из выпада ткани). Внешний срез обтачки может быть обработан кружевом или шитьем.

**Сведения об одежде. Отделка швейных изделий. (16 час)**

**Изделия:**изготовление образцов отделки швейных изделий.

**Теоретические сведения.** Виды одежды. Виды отделки. Отделочные материалы. Оборки.

**Практические работы**. Обработка среза детали окантовочным швом с открытым срезом. обработка отлетного среза оборки ручным способом, швом вподгибку. Соединение оборок с основной деталью стачным швом. Соединение оборок с основной деталью

**Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва (**18 час.)

**Изделие.**Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фи­гурным вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой.

**Теоретические сведения.**Получение пряжи из льняного волок­на. Общее представление о прядильном производстве. Профессии прядильного производства. Ткани для пошива ночных сорочек. Фа­соны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. Названия контурных срезов и деталей. Расход ткани на изделие. Особенности складывания ткани при раскрое детского белья без плече­вого шва. Производственный способ раскроя (вразворот). Надстав­ка-клин: допустимые соединение с основной деталью (по какой нити).

**Упражнения.**Построение чертежа в масштабе.

**Практические работы.**Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. Проверка выкройки. Раскладка выкрой­ки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. Вырезание гор­ловины и обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной детали и на обтачке.

***Вторая четверть****(88 час***.)**

***Вводное занятие (2 часа).*** План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием.

**Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки (22 час.)**

**Изделие.**Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вы­резом горловины, обработанным подкройной обтачкой.

**Теоретические сведения.**Качество машинных игл. Дефекты в строчке при работе искривленной или тупой иглой: виды, устране­ние. Неполадки в работе швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение.

**Упражнение.**Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору - углом, каре или круглой (овальной) формы.

**Практические работы.**Обработка горловины и рукава обтач­кой. Применение кружева, тесьмы. Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего - швом вподгибку. Утюжка и складыва­ние изделия.

**Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия (12 час.)**

**Изделие.** Брюки пижамные, трусы спортивные, шорты.

**Теоретические сведения.** Назначение изделий, ткани для пошива. Мерки для построения чертежа пижамных брюк. Название дета­лей изделия и контурных срезов. Моделирование на основе пижамных брюк (трусы спортивные, шорты). Особенности раскроя парных де­талей. Расчет расхода ткани.

**Практические работы.**Снятие с себя мерок, построение черте­жа выкройки. Проверка, вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей.

**Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой (6 час.)**

**Изделие.**Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вы­резом горловины.

**Теоретические сведения.**Пижама: фасоны, виды отделок. Ис­пользование выкройки сорочки без плечевого шва.

**Умение.**Моделирование выкройки пижамной сорочки на основе сорочки без плечевого шва.

**Практические работы.**Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины). Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия.

**Соединение основных деталей в изделии поясного белья (10 час.)**

**Изделие.**Трусы спортивные, брюки пижамные, шорты (на выбор).

**Теоретические сведения**. Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии.

**Умение.**Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. Обработка швом вподгибку с закрытым сре­зом верхних и нижних срезов деталей.

**Соединение основных деталей в изделии плечевого белья (12 час.)**

**Изделие.**Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пи­жамных брюк).

**Теоретические сведения.**Швы, применяемые при пошиве дет­ской пижамы. Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии.

**Практические работы.**Подготовка кроя к обработке. Обработ­ка запошивочным швом боковых срезов. Обработка горловины ко­сой обтачкой с применением отделки, срезов рукава - швом впод­гибку с закрытым срезом деталей.

**Ремонт одежды**(7 час.)

**Изделия.**Штопка. Заплата.

**Теоретические сведения.**Эстетика одежды.

**Практические работы.**Определение вида ремонта. Подбор ни­ток и тканей. Раскрой заплаты. Подготовка места наложения запла­ты. Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной маши­не. Выполнение штопки.

***Третья четверть****(110час.)*

***Вводное занятие (2 часа).***План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием.

**Понятие о ткацком производстве (10 час.)**

**Теоретические сведения.**Ткацкое производство. Общее пред­ставление о профессии. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность). Получение пряжи.

**Практические работы.**Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопос­тавление переплетения с соответствующей тканью.

**Лабораторная работа.**Определение волокон шерсти по внеш­нему виду, на ощупь, по характеру горения. Определение длины, из­витости, тонины, прочности, шерстяных волокон.

**Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий (34 час)**

**Изделие.**Складка на платье. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки).

**Теоретические сведения.**Складка: виды (односторонняя, встреч­ная, байтовая), назначение, конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. Отделка складок строчками. Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработ­ки в юбках из разных тканей. Петли из ниток.

**Упражнение.**Обработка складок на образце.Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на крючках.

**Практические работы.**Разметка линий внутреннего и наруж­ного сгибов ткани. Заметывание складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок.

Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застежки. Обработка нижнего края зас­тежки. Разметка мест для петель и крючков. Пришивание петель и крючков. Изготовление петель из ниток. Приметывание тесьмы «молния» к подогнутым краям застежки. Настрачивание краев зас­тежки на тесьму «молния».

**Основа прямой юбки.**

**Построение чертежа, изготовление выкройки, моделирование, раскрой.**

**Обработка низа прямой юбки. Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой** **верхнего среза прямой юбки. (52 час.)**

**Изделие.**Юбка прямая с шестью вытачками (или расширенная (зауженная) книзу). Обработка низа юбки: виды, зависи­мость от фасона и ткани. Ширина подгиба.

**Теоретические сведения.**Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. Разутюженная, и заутю­женная вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву.

**Умение.**Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстя­ной ткани. Изменение выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой.

**Упражнение.**Построение чертежа в масштабе по инструктажу, моделирование фасона.

**Практические работы.**Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для получения выкройки на свой размер. Из­готовление основы выкройки прямой двухшовной юбки, внесение изменений в соответствии с фасоном.

Заметывание низа юбки. Обработка по­тайными петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. Обработка среза тесьмой, ко­сой обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба руч­ными стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия.

**Ремонт одежды**(8 час.)

**Изделия.**Штопка. Заплата.

**Теоретические сведения.**Эстетика одежды.

**Практические работы.**Определение вида ремонта. Подбор ни­ток и тканей. Раскрой заплаты. Подготовка места наложения запла­ты. Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной маши­не. Выполнение штопки.

***Четвертая четверть (88час.)***

***Вводное занятие (2 часа).***  План работы на четверть. Правила безопасной работы в швейной мастерской.

**Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки**(36 час.)

**Изделия.**Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». Юбка коническая.

**Теоретические сведения.**Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, контурные срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. Припуск на верхний подгиб.

**Практические работы.**Снятие мерок. Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце», «полусолнце», конической. Расчет размера, построение клина на чер­теже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. Раскрой юбки.

**Обработка верхнего среза расклешенной юбки**

**швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы (**24час.)

**Изделие**. Юбка расклешенная с оборкой или без нее.

**Теоретические сведения.**Выравнивание и подрезка низа рас­клешенной юбки. Расположение швов. Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки.

**Практические работы.**Подрезка низа юбки, обработка верхне­го среза швом вподгибку с закрытым срезом. Прокладывание стро­чек под тесьму. Вкладывание тесьмы. Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на краеобметочной машине.

**Практическое повторение, самостоятельная работа. (12 час**.)

**Виды работы.**Изготовление юбок прямой и расклешенной, ноч­ной сорочки, простыни, наволочки, пододеяльника. Выполнение за­казов базового предприятия пооперационным разделением труда.

**3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Разделы и темы программы** | **Кол-во часов** |
|  | ***Первая четверть*** 88 часов |  |
| 1. | *Вводное занятие.* | 2 |
| 2. | Промышленная швейная машина с электроприводом | 12 |
| 3. | Пошив постельное бельё. Пошив однодетального изделия с прямыми срезами.Пооперационное разделение труда | 42 |
| 4. | Сведения об одежде. Отделка швейных изделий | 14 |
| 5. | Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва | 18 |
|  | *Вторая четверть* 88 часов |  |
| 6. | *Вводное занятие.* | 2 |
| 7. | Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки | 22 |
| 8. | Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия | 12 |
| 9. | Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой | 6 |
| 10. | Соединение основных деталей в изделии поясного белья | 16 |
| 11. | Соединение основных деталей в изделии плечевого белья | 12 |
| 12. | Ремонт одежды | 18 |
|  | *Третья четверть* 110 часов |  |
| 13. | *Вводное занятие.* | 2 |
| 14. | Понятие о ткацком производстве | 14 |
| 15. | Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий | 34 |
| 16. | Основа прямой юбки. Построение чертежа, изготовление выкройки, моделирование, раскрой. Обработка низа прямой юбки. Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой  верхнего среза прямой юбки. | 52 |
| 17. | Ремонт одежды | 8 |
|  | *Четвертая четверть* 88 часа |  |
| 18. | *Вводное занятие.* | 2 |
| 19. | Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки | 36 |
| 20. | Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы | 32 |
| 21. | Практическое повторение, самостоятельная работа. | 18 |
|  | ИТОГО | 374 |

**Приложение 1**

**Календарно-тематическое планирование, профессионально-трудовое обучение 8 класс, 2020-2021 уч. год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата** | **Разделы и темы программы** | **Примечание** |
|  | **Вводное занятие (2 часа).** | |  |
| 1. |  | Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест. |  |
| 2. |  | Проверка оборудование в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального пользования. Прави­ла безопасной работы. |  |
|  | **Промышленная швейная машина с электроприводом (**12 ч.**)** | |  |
| 3. |  | Бытовая швейная машина с электропри­водом: марки, назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. |  |
| 4. |  | Правила безопасной работы на швейной машине с электропри­водом. |  |
| 5. |  | Механизмы регулировки швейной машины. |  |
| 6. |  | Челночный ком­плект: разборка и сборка, назначение деталей. |  |
| 7. |  | Роль электропривода в изменении скорости шитья. |  |
| 8. |  | Разница в работе между швейной маши­ной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом. |  |
| 9. |  | Работа на швейной машине с электроприводом. |  |
| 10. |  | Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного комплекта. |  |
| 11. |  | Подготовка машины к работе. |  |
| 12. |  | Пуск и ос­тановка машины. |  |
| 13. |  | Выполнение строчек на машине с электроприводом. |  |
| 14. |  | Регулировка скорости вращения главного вала при помощи педали. |  |
|  | **Пошив постельное бельё. Пошив однодетального изделия с прямыми срезами.**  **Пооперационное разделение труда (42 час.)** | |  |
| 15. |  | Наволочка с клапаном, на пуговицах, на завязках. Простынь. Пододеяльник. |  |
| 16. |  | Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать влагу и пропускать воздух), отношение к воде и теплу. |  |
| 17. |  | Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать влагу и пропускать воздух), отношение к воде и теплу. |  |
| 18. |  | Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать влагу и пропускать воздух), отношение к воде и теплу. |  |
| 19. |  | Правила утюжки льняной ткани. |  |
| 20. |  | Назначение, стандар­тные размеры, ткани для пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей постельного белья. |  |
| 21. |  | Назначение, стандар­тные размеры, ткани для пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей постельного белья. |  |
| 22. |  | Назначение, стандар­тные размеры, ткани для пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей постельного белья. |  |
| 23 |  | Назначение, стандар­тные размеры, ткани для пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей постельного белья. |  |
| 24 |  | Пооперационное разделение труда при пошиве изделий. |  |
| 25 |  | Необ­ходимость контроля за правильностью выполнения предшествую­щих операций. |  |
| 26 |  | Швы, используемые при фабричном пошиве белье­вого изделия. |  |
| 27 |  | **Лабораторная работа.**Изучение свойств льняной ткани. |  |
| 28 |  | **Лабораторная работа.**Изучение свойств льняной ткани. |  |
| 29 |  | **Лабораторная работа.**Изучение свойств льняной ткани. |  |
| 30 |  | **Лабораторная работа.**Изучение свойств льняной ткани. |  |
| 31 |  | Обработка поперечного среза наволочки швом впод­гибку с закрытым срезом (ширина шва до 1 см). |  |
| 32 |  | Обработка поперечного среза наволочки швом впод­гибку с закрытым срезом (ширина шва до 1 см). |  |
| 33 |  | Обработка поперечного среза наволочки швом впод­гибку с закрытым срезом (ширина шва до 1 см). |  |
| 34 |  | Обработка поперечного среза наволочки швом впод­гибку с закрытым срезом (ширина шва до 1 см). |  |
| 35 |  | Разметка длины кла­пана. |  |
| 36 |  | Складывание кроя для обработки боковых срезов двойным швом (или соединительным швом вподгибку с закрытым срезом) одновременно с клапаном. |  |
| 37 |  | Вывертывание. |  |
| 38 |  | Вывертывание. |  |
| 39 |  | Вывертывание. |  |
| 40 |  | Вывертывание. |  |
| 41 |  | Обработка срезов простыни швом вподгибку с закрытым срезом без намётки. |  |
| 42 |  | Обработка срезов простыни швом вподгибку с закрытым срезом без намётки. |  |
| 43 |  | Обработка срезов простыни швом вподгибку с закрытым срезом без намётки. |  |
| 44 |  | Обработка срезов простыни швом вподгибку с закрытым срезом без намётки. |  |
| 45 |  | Стачивание полотнищ пододеяльника двойным швом с оставлением отверстия в боковом шве. |  |
| 46 |  | Стачивание полотнищ пододеяльника двойным швом с оставлением отверстия в боковом шве. |  |
| 47 |  | Стачивание полотнищ пододеяльника двойным швом с оставлением отверстия в боковом шве. |  |
| 48 |  | Стачивание полотнищ пододеяльника двойным швом с оставлением отверстия в боковом шве. |  |
| 49 |  | Утюжка и складывание изделий по стандарту. |  |
| 50 |  | Обработка обтачкой рамки пододеяльника на об­разце. |  |
| 51 |  | Обработка обтачкой рамки пододеяльника на об­разце. |  |
| 52 |  | Обработка обтачкой рамки пододеяльника на об­разце. |  |
| 53 |  | Обтачка раскраивается из выпада ткани. |  |
| 54 |  | Обтачка раскраивается из выпада ткани. |  |
| 55 |  | Обтачка раскраивается из выпада ткани. |  |
| 56 |  | Внешний срез обтачки может быть обработан кружевом или шитьем. |  |
|  | **Сведения об одежде. Отделка швейных изделий (14 час.)** | |  |
| 57 |  | Изготовление образцов отделки швейных изделий. |  |
| 58 |  | Виды одежды. Виды отделки. Отделочные материалы. Оборки. |  |
| 59 |  | Виды одежды. Виды отделки. Отделочные материалы. Оборки. |  |
| 60 |  | Виды одежды. Виды отделки. Отделочные материалы. Оборки. |  |
| 61 |  | Обработка среза детали окантовочным швом с открытым срезом. |  |
| 62 |  | Обработка среза детали окантовочным швом с открытым срезом. |  |
| 63 |  | Обработка среза детали окантовочным швом с открытым срезом. |  |
| 64 |  | Обработка среза детали окантовочным швом с открытым срезом. |  |
| 65 |  | Обработка отлетного среза оборки ручным способом, швом вподгибку. |  |
| 66 |  | Обработка отлетного среза оборки ручным способом, швом вподгибку. |  |
| 67 |  | Соединение оборок с основной деталью стачным швом. |  |
| 68 |  | Соединение оборок с основной деталью стачным швом. |  |
| 69 |  | Соединение оборок с основной деталью |  |
| 70 |  | Соединение оборок с основной деталью |  |
|  | **Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва (**18 час.) | |  |
| 71 |  | Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. |  |
| 72 |  | Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой). |  |
| 73 |  | Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). |  |
| 74 |  | Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. |  |
| 75 |  | Виды обработки срезов швов. |  |
| 76 |  | Разутюженная, и заутю­женная вытачка. |  |
| 77 |  | Название деталей кроя юбки и контурных срезов. |  |
| 78 |  | Подготовка деталей кроя к пошиву. |  |
| 79 |  | Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстя­ной ткани. |  |
| 80 |  | Изменение выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой. |  |
| 81 |  | Построение чертежа в масштабе по инструктажу, моделирование фасона |  |
| 82 |  | Снятие мерок. |  |
| 83 |  | Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для получения выкройки на свой размер. |  |
| 84 |  | Из­готовление основы выкройки прямой двухшовной юбки, внесение изменений в соответствии с фасоном. |  |
| 85 |  | Заметывание низа юбки. |  |
| 86 |  | Обработка по­тайными петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. |  |
| 87 |  | Обработка среза тесьмой, ко­сой обтачкой и зигзагообразной строчкой. |  |
|  |  | Закрепление подгиба руч­ными стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия. |  |
| 88 | ***Вводное занятие (2 часа).*** | |  |
| 89 |  | План работы на четверть. |  |
| 90 |  | Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием. |  |
|  | **Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки (22 час.)** | |  |
| 91 |  | Машинные иглы. |  |
| 92 |  | Машинные иглы. |  |
| 93 |  | Дефекты в строчке при работе искривленной или тупой иглой: виды, устране­ние. |  |
| 94 |  | Дефекты в строчке при работе искривленной или тупой иглой: виды, устране­ние. |  |
| 95 |  | Дефекты в строчке при работе искривленной или тупой иглой: виды, устране­ние. |  |
| 96 |  | Неполадки в работе швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение. |  |
| 97 |  | Неполадки в работе швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение. |  |
| 98 |  | Неполадки в работе швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение. |  |
| 99 |  | Неполадки в работе швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение. |  |
| 100 |  | Обработка на образце выреза горловины. |  |
| 101 |  | Обработка на образце выреза горловины. |  |
| 102 |  | Обработка на образце выреза горловины. |  |
| 103 |  | Обработка на образце выреза горловины. |  |
| 104 |  | Вырез по выбору - углом, каре или круглой (овальной) формы. |  |
| 105 |  | Вырез по выбору - углом, каре или круглой (овальной) формы. |  |
| 106 |  | Вырез по выбору - углом, каре или круглой (овальной) формы. |  |
| 107 |  | Обработка горловины и рукава обтач­кой. |  |
| 108 |  | Обработка горловины и рукава обтач­кой. |  |
| 109 |  | Применение кружева, тесьмы. |  |
| 110 |  | Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего - швом вподгибку. |  |
| 111 |  | Утюжка и складыва­ние изделия. |  |
| 112 |  | Утюжка и складыва­ние изделия. |  |
|  | **Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия (12 час.)** | |  |
| 113 |  | Назначение изделий, ткани для пошива. |  |
| 114 |  | Назначение изделий, ткани для пошива. |  |
| 115 |  | Мерки для построения чертежа пижамных брюк. |  |
| 116 |  | Название дета­лей изделия и контурных срезов. |  |
| 117 |  | Название дета­лей изделия и контурных срезов. |  |
| 118 |  | Моделирование на основе пижамных брюк (трусы спортивные, шорты). |  |
| 119 |  | Моделирование на основе пижамных брюк (трусы спортивные, шорты). |  |
| 120 |  | Особенности раскроя парных де­талей. |  |
| 121 |  | Расчет расхода ткани. |  |
| 122 |  | Снятие с себя мерок, построение черте­жа выкройки. |  |
| 123 |  | Проверка, вырезание, раскладка выкройки на ткани. |  |
| 124 |  | Раскрой парных деталей. |  |
|  | **Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой (6 час.)** | |  |
| 125 |  | Пижама: фасоны, виды отделок. |  |
| 126 |  | Ис­пользование выкройки сорочки без плечевого шва. |  |
| 127 |  | Моделирование выкройки пижамной сорочки на основе сорочки без плечевого шва. |  |
| 128 |  | Моделирование выкройки пижамной сорочки на основе сорочки без плечевого шва. |  |
| 129 |  | Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины). |  |
| 130 |  | Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия. |  |
|  | **Соединение основных деталей в изделии поясного белья (10 час.)** | |  |
| 131 |  | Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. |  |
| 132 |  | Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. |  |
| 133 |  | Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. |  |
| 134 |  | Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. |  |
| 135 |  | Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. |  |
| 136 |  | Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. |  |
| 137 |  | Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. |  |
| 138 |  | Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. |  |
| 139 |  | Обработка швом вподгибку с закрытым сре­зом верхних и нижних срезов деталей. |  |
| 140 |  | Обработка швом вподгибку с закрытым сре­зом верхних и нижних срезов деталей. |  |
| 141 |  | Обработка швом вподгибку с закрытым сре­зом верхних и нижних срезов деталей. |  |
| 142 |  | Обработка швом вподгибку с закрытым сре­зом верхних и нижних срезов деталей. |  |
|  | **Соединение основных деталей в изделии плечевого белья (12 час.)** | |  |
| 143 |  | Швы, применяемые при пошиве дет­ской пижамы. |  |
| 144 |  | Швы, применяемые при пошиве дет­ской пижамы. |  |
| 145 |  | Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. |  |
| 146 |  | Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. |  |
| 147 |  | Подготовка кроя к обработке. |  |
| 148 |  | Подготовка кроя к обработке. |  |
| 149 |  | Подготовка кроя к обработке. |  |
| 150 |  | Обработ­ка запошивочным швом боковых срезов. |  |
| 151 |  | Обработ­ка запошивочным швом боковых срезов. |  |
| 152 |  | Обработ­ка запошивочным швом боковых срезов. |  |
| 153 |  | Обработка горловины ко­сой обтачкой с применением отделки, срезов рукава - швом впод­гибку с закрытым срезом деталей. |  |
| 154 |  | Обработка горловины ко­сой обтачкой с применением отделки, срезов рукава - швом впод­гибку с закрытым срезом деталей. |  |
|  | **Ремонт одежды (18 час.)** | |  |
| 155 |  | Эстетика одежды. |  |
| 156 |  | Эстетика одежды. |  |
| 157 |  | Эстетика одежды. |  |
| 158 |  | Определение вида ремонта. |  |
| 159 |  | Определение вида ремонта. |  |
| 160 |  | Определение вида ремонта. |  |
| 161 |  | Подбор ни­ток и тканей. |  |
| 162 |  | Подбор ни­ток и тканей. |  |
| 163 |  | Подбор ни­ток и тканей. |  |
| 164 |  | Раскрой заплаты. |  |
| 165 |  | Подготовка места наложения запла­ты. |  |
| 167 |  | Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной маши­не. |  |
| 168 |  | Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной маши­не. |  |
| 169 |  | Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной маши­не. |  |
| 170 |  | Выполнение штопки. |  |
| 171 |  | Выполнение штопки. |  |
| 172 |  | Выполнение штопки. |  |
| 173 |  | Выполнение штопки. |  |
|  | **Вводное занятие (2 час.)** | |  |
| 174 |  | План работы на четверть. |  |
| 175 |  | Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием. |  |
|  | **Понятие о ткацком производстве (14 час.)** | |  |
| 176 |  | Ткацкое производство. |  |
| 177 |  | Ткацкое производство. |  |
| 178 |  | Ткацкое производство. |  |
| 179 |  | Ткацкое производство. |  |
| 180 |  | Общее пред­ставление о профессии |  |
| 181 |  | Общее пред­ставление о профессии |  |
| 182 |  | Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность). |  |
| 183 |  | Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность). |  |
| 184 |  | Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность). |  |
| 185 |  | Получение пряжи. |  |
| 186 |  | Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент. |  |
| 187 |  | Сопос­тавление переплетения с соответствующей тканью. |  |
| 188 |  | Определение волокон шерсти по внеш­нему виду, на ощупь, по характеру горения. |  |
| 189 |  | Определение длины, из­витости, тонины, прочности, шерстяных волокон. |  |
|  | **Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий (34 час.)** | |  |
| 190 |  | Складка: виды (односторонняя, встреч­ная, байтовая), назначение, конструкция, ширина и глубина. |  |
| 191 |  | Складка: виды (односторонняя, встреч­ная, байтовая), назначение, конструкция, ширина и глубина. |  |
| 192 |  | Складка: виды (односторонняя, встреч­ная, байтовая), назначение, конструкция, ширина и глубина. |  |
| 193 |  | Складка: виды (односторонняя, встреч­ная, байтовая), назначение, конструкция, ширина и глубина. |  |
| 194 |  | Расчет ширины ткани на юбку со складками. |  |
| 195 |  | Расчет ширины ткани на юбку со складками. |  |
| 196 |  | Расчет ширины ткани на юбку со складками. |  |
| 197 |  | Расчет ширины ткани на юбку со складками. |  |
| 198 |  | Расчет ширины ткани на юбку со складками. |  |
| 199 |  | Отделка складок строчками. |  |
| 200 |  | Отделка складок строчками. |  |
| 201 |  | Отделка складок строчками. |  |
| 202 |  | Отделка складок строчками. |  |
| 203 |  | Отделка складок строчками. |  |
| 204 |  | Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработ­ки в юбках из разных тканей. |  |
| 205 |  | Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработ­ки в юбках из разных тканей. |  |
| 206 |  | Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработ­ки в юбках из разных тканей. |  |
| 207 |  | Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработ­ки в юбках из разных тканей. |  |
| 208 |  | Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработ­ки в юбках из разных тканей. |  |
| 209 |  | Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработ­ки в юбках из разных тканей. |  |
| 210 |  | Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработ­ки в юбках из разных тканей. |  |
| 211 |  | Петли из ниток. |  |
| 212 |  | Обработка складок на образце. |  |
| 213 |  | Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на крючках. |  |
| 214 |  | Разметка линий внутреннего и наруж­ного сгибов ткани. |  |
| 215 |  | Заметывание складок. |  |
| 216 |  | Закрепление складок строчками. |  |
| 217 |  | Утюжка складок. |  |
| 218 |  | Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застежки. |  |
| 219 |  | Обработка нижнего края зас­тежки. |  |
| 220 |  | Разметка мест для петель и крючков. |  |
| 221 |  | Пришивание петель и крючков. Изготовление петель из ниток. |  |
| 222 |  | Приметывание тесьмы «молния» к подогнутым краям застежки. Настрачивание краев зас­тежки на тесьму «молния». |  |
|  | **Основа прямой юбки. Построение чертежа, изготовление выкройки, моделирование, раскрой. Обработка низа прямой юбки. Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки (52 час.)** | |  |
| 223 |  | Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. |  |
| 224 |  | Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. |  |
| 225 |  | Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. |  |
| 226 |  | Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. |  |
| 227 |  | Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. |  |
| 228 |  | Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. |  |
| 229 |  | Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. |  |
| 230 |  | Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой). |  |
| 231 |  | Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой). |  |
| 232 |  | Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой). |  |
| 233 |  | Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой). |  |
| 234 |  | Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой). |  |
| 235 |  | Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой). |  |
| 236 |  | Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой). |  |
| 237 |  | Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой). |  |
| 238 |  | Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой). |  |
| 239 |  | Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). |  |
| 240 |  | Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). |  |
| 241 |  | Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). |  |
| 242 |  | Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). |  |
| 243 |  | Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). |  |
| 244 |  | Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. |  |
| 245 |  | Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. |  |
| 246 |  | Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. |  |
| 247 |  | Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. |  |
| 248 |  | Разутюженная, и заутю­женная вытачка. |  |
| 249 |  | Разутюженная, и заутю­женная вытачка. |  |
| 250 |  | Разутюженная, и заутю­женная вытачка. |  |
| 251 |  | Название деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву. |  |
| 252 |  | Название деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву. |  |
| 253 |  | Название деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву. |  |
| 254 |  | Название деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву. |  |
| 255 |  | Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстя­ной ткани. Изменение выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой. |  |
| 256 |  | Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстя­ной ткани. Изменение выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой. |  |
| 257 |  | Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстя­ной ткани. Изменение выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой. |  |
| 258 |  | Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстя­ной ткани. Изменение выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой. |  |
| 259 |  | Построение чертежа в масштабе по инструктажу, моделирование фасона. |  |
| 260 |  | Построение чертежа в масштабе по инструктажу, моделирование фасона. |  |
| 261 |  | Построение чертежа в масштабе по инструктажу, моделирование фасона. |  |
| 262 |  | Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. |  |
| 263 |  | Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. |  |
| 264 |  | Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. |  |
| 265 |  | Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. |  |
| 266 |  | Применение расчетов для получения выкройки на свой размер. |  |
| 267 |  | Из­готовление основы выкройки прямой двухшовной юбки, внесение изменений в соответствии с фасоном. |  |
| 268 |  | Заметывание низа юбки. Обработка среза тесьмой, ко­сой обтачкой и зигзагообразной строчкой. |  |
| 269 |  | Обработка по­тайными петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. |  |
| 270 |  | Обработка по­тайными петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. |  |
| 271 |  | Обработка по­тайными петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. |  |
| 272 |  | Закрепление подгиба руч­ными стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия |  |
| 273 |  | Закрепление подгиба руч­ными стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия |  |
| 274 |  | Закрепление подгиба руч­ными стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия |  |
|  | **Ремонт одежды (8 час.)** | |  |
| 275 |  | Эстетика одежды. |  |
| 276 |  | Подбор ни­ток и тканей. |  |
| 277 |  | Раскрой заплаты. |  |
| 278 |  | Раскрой заплаты. |  |
| 279 |  | Раскрой заплаты. |  |
| 280 |  | Подготовка места наложения запла­ты. |  |
| 281 |  | Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной маши­не. |  |
| 282 |  | Выполнение штопки. Определение вида ремонта. |  |
|  | **Вводное занятие (2 час.)** | |  |
| 283 |  | План работы на четверть. |  |
| 284 |  | Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием. |  |
|  | **Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки (36 час.)** | |  |
| 285 |  | Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). |  |
| 286 |  | Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). |  |
| 287 |  | Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). |  |
| 288 |  | Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). |  |
| 289 |  | Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). |  |
| 290 |  | Ткани с рисунком в клетку. |  |
| 291 |  | Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, контурные срезы). |  |
| 292 |  | Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, контурные срезы). |  |
| 293 |  | Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, контурные срезы). |  |
| 294 |  | Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, контурные срезы). |  |
| 295 |  | Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, контурные срезы). |  |
| 296 |  | Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, контурные срезы). |  |
| 297 |  | Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. |  |
| 298 |  | Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. |  |
| 299 |  | Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. |  |
| 300 |  | Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. |  |
| 301 |  | Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. |  |
| 302 |  | Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. |  |
| 303 |  | Припуск на верхний подгиб. |  |
| 304 |  | Снятие мерок. |  |
| 305 |  | Снятие мерок. |  |
| 306 |  | Снятие мерок. |  |
| 307 |  | Снятие мерок. |  |
| 308 |  | Снятие мерок. |  |
| 309 |  | Снятие мерок. |  |
| 310 |  | Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце», «полусолнце», конической. |  |
| 311 |  | Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце», «полусолнце», конической. |  |
| 312 |  | Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце», «полусолнце», конической. |  |
| 313 |  | Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце», «полусолнце», конической. |  |
| 314 |  | Расчет размера, построение клина на чер­теже. |  |
| 315 |  | Расчет размера, построение клина на чер­теже. |  |
| 316 |  | Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. |  |
| 317 |  | Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. |  |
| 318 |  | Раскрой юбки |  |
| 319 |  | Раскрой юбки |  |
| 320 |  | Раскрой юбки |  |
|  | **Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы (24 час.)** | |  |
| 321 |  | Выравнивание и подрезка низа рас­клешенной юбки. |  |
| 322 |  | Выравнивание и подрезка низа рас­клешенной юбки. |  |
| 323 |  | Выравнивание и подрезка низа рас­клешенной юбки. |  |
| 324 |  | Выравнивание и подрезка низа рас­клешенной юбки. |  |
| 325 |  | Расположение швов. |  |
| 326 |  | Расположение швов. |  |
| 327 |  | Расположение швов. |  |
| 328 |  | Расположение швов. |  |
| 329 |  | Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. |  |
| 330 |  | Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. |  |
| 331 |  | Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. |  |
| 332 |  | Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. |  |
| 333 |  | Правила утюжки расклешенной юбки. |  |
| 334 |  | Правила утюжки расклешенной юбки. |  |
| 335 |  | Правила утюжки расклешенной юбки. |  |
| 336 |  | Правила утюжки расклешенной юбки. |  |
| 337 |  | Подрезка низа юбки, обработка верхне­го среза швом вподгибку с закрытым срезом. |  |
| 338 |  | Подрезка низа юбки, обработка верхне­го среза швом вподгибку с закрытым срезом. |  |
| 339 |  | Подрезка низа юбки, обработка верхне­го среза швом вподгибку с закрытым срезом. |  |
| 340 |  | Подрезка низа юбки, обработка верхне­го среза швом вподгибку с закрытым срезом. |  |
| 341 |  | Подрезка низа юбки, обработка верхне­го среза швом вподгибку с закрытым срезом. |  |
| 342 |  | Прокладывание стро­чек под тесьму. |  |
| 343 |  | Прокладывание стро­чек под тесьму. |  |
| 344 |  | Прокладывание стро­чек под тесьму. |  |
| 345 |  | Вкладывание тесьмы. |  |
| 346 |  | Вкладывание тесьмы. |  |
| 347 |  | Вкладывание тесьмы. |  |
| 348 |  | Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на краеобметочной машине. |  |
| 349 |  | Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на краеобметочной машине. |  |
| 350 |  | Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на краеобметочной машине. |  |
| 351 |  | Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на краеобметочной машине. |  |
| 352 |  | Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на краеобметочной машине. |  |
|  | **Практическое повторение, самостоятельная работа (18 час.)** | |  |
| 353 |  | Изготовление юбок прямой и расклешенной. |  |
| 354 |  | Изготовление юбок прямой и расклешенной. |  |
| 355 |  | Изготовление юбок прямой и расклешенной. |  |
| 356 |  | Изготовление юбок прямой и расклешенной. |  |
| 357 |  | Изготовление юбок прямой и расклешенной. |  |
| 358 |  | Изготовление ноч­ной сорочки. |  |
| 359 |  | Изготовление ноч­ной сорочки. |  |
| 360 |  | Изготовление простыни. |  |
| 361 |  | Изготовление простыни. |  |
| 362 |  | Изготовление наволочки. |  |
| 363 |  | Изготовление наволочки. |  |
| 364 |  | Изготовление пододеяльника. |  |
| 365 |  | Изготовление пододеяльника. |  |
| 366 |  | Изготовление пододеяльника. |  |
| 367 |  | Изготовление пододеяльника. |  |
| 368 |  | Выполнение за­казов базового предприятия пооперационным разделением труда. |  |
| 369 |  | Выполнение за­казов базового предприятия пооперационным разделением труда. |  |
| 370 |  | Выполнение за­казов базового предприятия пооперационным разделением труда. |  |
|  |  | итого | 370 |